**雷波县梯戈瓦杂姑矿业有限责任公司花椒坪矿段生活区、拦渣坝、挡土墙、边坡工程勘察**

**项目劳务询价书**

因 雷波县梯戈瓦杂姑矿业有限责任公司花椒坪矿段生活区、拦渣坝、挡土墙、边坡工程勘察 项目需要，现邀请各符合资格条件的承包商对该项目的钻探工作进行报价，若有意向参与该项目报价，请于 2025年 1月 13日下午 17 点前将盖章的报价表发送至136040670@qq.com，报价表格式见附件1。

该项目位于 四川省凉山州雷波县 ，勘察区属于四川盆地西南缘的小凉山，地处川、滇边界，区内最高处位于拟建场地高位水池，标高约1793m，最低为拦渣坝，标高约1380m，相对高差约413m，属高中山强烈切割地貌。本次勘察共布置钻孔约 57 个，暂定进尺 1000 m，最终以甲方布置确定为准。具体技术要求及工期详见附件2。项目场地卫星图详见附件3。

本项目成交方法采用最低价法，满足询价文件的实质性要求，按照最终报价由低到高的顺序推荐成交承包商。

承包商应满足如下资格要求：

（1）承包商须具有有效的营业执照；承包商必须是在中华人民共和国依法注册的、具有法人资格、具有独立承担民事责任的能力的企业或其他组织，并加盖公章；

（2）从2021年起，近三年未被列为失信被执行人（查询渠道：“信用中国”网站（网站（www.creditchina.gov.cn））；

（3）从2021年起，近三年未被列入重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道：（www.chinatax.gov.cn）、（www.ccgp.gov.cn））；

（4）本项目不接受联合体；

（5）业绩要求：承包商近三年（2021年至今）至少具有三项工程勘察项目的劳务分包业绩，且信誉良好，承包商报名时需提供满足要求的业绩的合同复印件，并加盖公章。

联系人：杨波 电话：13467772878 邮箱：136040670@qq.com

感谢参与！

中蓝长化工程科技有限公司

2024年1月 6日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 **勘察钻探施工劳务外委报价表** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 中蓝长化工程科技有限公司： | | |  |  |  |
| 我方自愿参加贵司组织的本次询价，承诺该项目报价是在充分考虑本项目地质情况、施工条件、现场试验，包工包料，员工保险，含税在内的综合报价，并保证钻探设备齐全、合格，且按贵方要求施钻，现场钻探资料齐全。具体报价如下表： | | | | | |
|
|
| 项目名称 | 雷波县梯戈瓦杂姑矿业有限责任公司花椒坪矿段生活区、拦渣坝、挡土墙、边坡工程勘察 | | | | |
| 报价明细 | | | | | |
| 费用项目 | 提供钻机数量 | 预估工作量 | 综合单价 | 费用合计 | 备注 |
|
| 钻探 | 2台 | 1000米 |  |  | 含标贯、动探及取样费、税费、现场施工设备损耗费，另设备应自行看管，如有遗失或被收缴，费用自理，且甲方有权根据需要要求乙方增减设备数量。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |
|
|
| 注：报价前，乙方应自行组织现场踏勘。 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 报价人（签章）： | |  | | | |
| 授权代表（签字）： | |  |  |  |  |
| 日 期： | |  |  |  |  |

附件2  **技术及工期要求**

1.本次钻探第四系地层30m以内采用冲击钻进，套管护壁，第四系地层大于30m或基岩采用回转钻进，泥浆护壁。

2.终孔孔径不小于91mm，具体孔深按甲方现场技术员要求执行，出现特殊情况及时与技术员联系。

3.每一回次采取率：在粘性土及粉土层不应低于90％，完整岩层不应低于85％，砂类土、碎石类土不应低于80％，破碎岩层不应低于65%。

4.观测地下水的初见水位和稳定水位。

5.钻具要求每钻丈量一次，必须按每回次及时做好记录，严禁写回忆录，所取土样应立即封好。

6.钻孔岩心取出后应按顺序编号摆放于岩心箱中，长度大于5cm的岩石芯样均应依次进行编号，并及时填写岩芯牌，标注每个回次的起讫深度。每个钻孔的岩芯应分箱照相、保存，未经同意不得丢弃。原状土样的取样按钻孔要求取样。

7.现场乙方应按甲方技术人员要求做好取样及原位测试（标贯、动探试验等）工作。

8.终孔时需经现场相关方技术人员同意后方可终孔。

9.封孔：如需封孔，必须严格保证封孔质量。钻孔封堵需严格按有关要求进行封孔，确保封孔质量，每个孔封孔必须责任到人，签字验收。封孔前应将封孔材料（粘土、水泥、砂等）准备到位，钻孔基岩段采用水泥砂浆封孔，土层段应采用粘土分层压实封堵，孔口段用混泥土封堵并抹面。

10.工期：野外工作30个工日之内完成。若因不可预见因素导致不能施工，则顺延工期。

附件3 **项目场地卫星图**

